**TEATRO PAZZINI VERUCCHIO**

***DOTAZIONE TECNICA***

**AUDIO:**

* **Impianto fonico adeguato allo spazio (non adatto a concerti) composto da 4 casse montate lungo i muri della platea, mixer fonico 18 CH, ciabatta audio palco/regia 24 CH**
* **2 mic. panoramici**
* **1 radio mic. Mano e lavalier**
* **6 aste microfoniche**
* **Cavi cannon**

**LUCI:**

* **Mixer luci SGM STUDIO 24 (24 CH)**
* **4 Dimmer 6 CH**
* **12 PC 1.000 W.**
* **4 Domino 1.000 W.**
* **6 PAR 64**
* **8 PAR LED**
* **3 sagomatori ETC 1.000 W.**
* **4 americane motorizzate con ritorni**
* **1 splitter DMX**
* **Cavi e prolunghe elettriche**
* **8 PC led**

**VIDEO:**

* **1 videoproiettore a soffitto con attacco VGA in regia**
* **1 schermo avvolgibile davanti al fondale**

**MATERIALE EXTRA DI PROPRIETA’ Fratelli di Taglia a richiesta:**

* **2 casse FBT 800 W ciascuna (per concerti)**
* **1 subwoofer LD**
* **4 monitor JBL 400 W ciascuno**
* **Rac effetti e equalizzatore**